







ANEXO II – MODELO PROPOSTA DE PREÇO 


EDITAL DE COTAÇÃO PRÉVIA DE PREÇOS DIVULGAÇÃO ELETRÔNICA
PROCESSO N. 21/FUNOESC/2026
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA CATARINA

OBJETO: O objeto desta licitação é a aquisição de sensores compatíveis com tecnologias da Indústria 4.0, assim como a seleção de uma máquina (motor elétrico) e estruturação da infraestrutura tecnológica, para execução do Termo de Fomento nº 984387/2025, conforme especificações constantes nos Anexo I do presente Edital e demais anexos.

Razão Social:____________
CNPJ: ____________
Endereço completo: ____________
Telefone: ____________
E-mail: ____________


PROPOSTA DE PREÇO 

	Item
	Descrição
(encaminhar o Catálogo/Manual na forma exigida no Anexo I)  
	Quantidade
	Valor Unitário
	Valor Total

	1
	Motor elétrico de indução trifásico, potência nominal entre 0,30 kW e 0,75 kW, tensão nominal compatível com redes trifásicas 380 V, frequência 60 Hz, rendimento conforme classe
de eficiência vigente (mínimo
IE2), regime de serviço S1, grau
de proteção mínimo IP54, classe de isolamento mínima F.
	02
	R$ ___ (____)
	R$ ___ (____)

	2
	Motor elétrico de indução trifásico destinado a acionamento de sistemas de compressão e ensaios de bancada, potência nominal entre 3,0 kW e 5,0 kW, tensão nominal
compatível com redes trifásicas
380V, frequência 60 Hz, regime de serviço contínuo (S1), grau de
proteção mínimo IP55, classe de
isolamento mínima F, rendimento conforme classe de eficiência vigente (mínimo IE2), torque adequado para acionamento de cargas com inércia moderada, permitindo acoplamento a sistemas experimentais de compressão e simulação industrial.
	01
	R$ ___ (____)
	R$ ___ (____)

	3
	Sensor de aceleração triaxial (acelerômetro), faixa de medição
Configurável entre ±2 g e ±16
g, resolução mínima de 10 bits,
comunicação digital via I2C e/ou SPI, taxa de amostragem ajustável mínima de 100 Hz.
	05
	R$ ___ (____)
	R$ ___ (____)

	4
	Sensor de vibração para monitoramento de condição, tecnologia IEPE ou equivalente,
faixa típica de frequência de 10
Hz a 5 kHz ou superior, sensibilidade calibrada (mV/g), saída analógica padrão industrial.
	10
	R$ ___ (____)
	R$ ___ (____)

	5
	Sensor de temperatura tipo termopar K com módulo de condicionamento, faixa de medição mínima de -200 °C a +1000 °C, resolução mínima de 0,25 °C, interface digital (SPI ou
equivalente).
	05
	R$ ___ (____)
	R$ ___ (____)

	6
	Sensor de temperatura infravermelho sem contato, faixa de medição mínima de -40 °C a +380 °C, precisão típica ≤ ±1,5 °C, campo de visão definido (FOV), interface digital (I2C ou
equivalente).
	10
	R$ ___ (____)
	R$ ___ (____)

	7
	Sensor de temperatura digital, faixa mínima de -55 °C a +125 °C, resolução mínima de 9 a 12 bits, precisão típica ≤ ±0,5 °C na faixa de operação, comunicação
digital (1 –Wire ou equivalente).
	10
	R$ ___ (____)
	R$ ___ (____)

	8
	Encoder incremental rotativo, saída em quadratura (A/B), resolução mínima de 100 pulsos por volta, tensão de alimentação
compatível com sistemas embarcados (5 V ou 3,3 V), frequência de operação adequada para medições dinâmicas.
	05
	R$ ___ (____)
	R$ ___ (____)

	9
	Sensor óptico reflexivo, composto por emissor e receptor
infravermelho, tensão de operação entre 3,3 V e 5 V, tempo de resposta inferior a 1 ms, adequado para detecção de presença e contagem.
	10
	R$ ___ (____)
	R$ ___ (____)

	10
	Sensor de efeito Hall, faixa de operação compatível com detecção de campo magnético, saída digital ou analógica, tensão
de alimentação típica de 3,3 V a
5 V, tempo de resposta adequado para medições de rotação.
	10
	R$ ___ (____)
	R$ ___ (____)

	11
	Sensor de corrente baseado em efeito Hall, faixa de medição mínima de ±5 A a ±30 A (AC/DC), saída analógica proporcional, isolamento galvânico entre circuito de potência e medição.
	10
	R$ ___ (____)
	R$ ___ (____)

	12
	Sensor de corrente e tensão com interface digital, faixa de medição mínima de 0 a 26 V e até
3,2 A (ou superior), resolução mínima de 12 bits, comunicação via I2C ou equivalente.
	10
	R$ ___ (____)
	R$ ___ (____)

	13
	Módulo microcontrolador com processador de 32 bits, frequência mínima de 160 MHz,
Conectividade Wi-Fi e Bluetooth
integradas, múltiplas interfaces (UART, SPI, I2C, ADC), tensão de operação 3,3 V.
	05
	R$ ___ (____)
	R$ ___ (____)

	14
	Computador de placa única para
Aplicações embarcadas, processador multicore ≥ 2 GHz, memória RAM mínima de 4 GB, interfaces USB, HDMI, GPIO, rede Ethernet e Wi-Fi, compatível com sistemas operacionais Linux.
	02
	R$ ___ (____)
	R$ ___ (____)

	15
	Máquina CNC de pequeno porte,
mínimo 3 eixos controlados (X,
Y, Z), área útil mínima de 200 x
300 mm, potência de spindle ≥ 500 W, precisão de posicionamento ≤ 0,1 mm, controle via software compatível com G-code. Estrutura em alumínio ou material equivalente de rigidez compatível. Interface USB ou Ethernet.
	02
	R$ ___ (____)
	R$ ___ (____)

	16
	Scanner tridimensional portátil, precisão de digitalização ≤ 0,1 mm, taxa de captura mínima de 10 quadros por segundo, interface USB, compatível com geração de malha 3D (STL/OBJ).
	01
	R$ ___ (____)
	R$ ___ (____)

	17
	Impressora 3D por deposição de
material fundido (FDM), volume
de impressão mínimo de 200 x
200 x 200 mm, temperatura de extrusão ≥ 250 °C, mesa aquecida≥ 100 °C, resolução de camada ≤ 0,2 mm. Capacidade de impressão multimaterial ou multicolorida (mínimo de 4 cores), nativa ou por módulo. Câmera fechada ou sistema equivalente para controle térmico.
	02
	R$ ___ (____)
	R$ ___ (____)

	18
	Filamento termoplástico para impressão 3D, diâmetro 1,75 mm (±0,05 mm), material PLA ou equivalente, temperatura de processamento entre 180 °C e 220 °C. Compatível com a impressora 3D fornecida no Item 17.
	10
	R$ ___ (____)
	R$ ___ (____)

	19
	Kit didático para automação e controle com sensores, incluindo
módulos de aquisição de dados, atuadores e interface de programação, compatível com ensino e demonstração de sistemas industriais e indústria 4.0.
	01
	R$ ___ (____)
	R$ ___ (____)




1.	No preço ofertado estão computados todos os custos básicos que incidam ou venham a incidir direta ou indiretamente sobre o objeto do Edital, inclusive entrega.

2.	O Prazo de validade da proposta: 30 (trinta) dias corridos.

3.     Na proposta de preços ora apresentada estão inclusas todas as despesas necessárias para se obter com eficiência o objetivo.

Local, data, razão social da Proponente, nome do representante legal e assinatura.

(Este anexo é um modelo e deve ser feito de acordo com o edital. Observar o correto preenchimento do item e respectiva quantidade, sob o risco de desclassificação da proposta em caso de divergência). Anexar a esta proposta os documentos elencados no item 5.1.2 do Edital, bem como o catálogo/manual, contendo as especificações técnicas, na forma exigida no Anexo I.
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